Instrumentació

> ### Bobines de Helmholtz
> 2 bobines circulars que connectareu: una tota sola o bé ambdues en sèrie (configuració de Helmholtz) i 1 suport graduat per situar la sonda Hall a diverses localitzacions dins les bobines.
> 1 mesurador de camp magnètic amb magnetòmetre d’efecte Hall per a camps axials (vareta) i gaussímetre.
> 1 font d’alimentació DC per alimentar les bobines amb mesurador del corrent incorporat.
> Brúixola.

###

### Electroimant

> ### 1 electroimant.

> ### 1 font de corrent continu per alimentar-lo.

> ### 1 magnetòmetre d’efecte Hall molt petit per mesurar Be als diferents punts.

> ### 1 multímetre per connectar-hi la sonda.