Instrumentació

### 1 cèl·lula solar de silici amb connectors per als elèctrodes superior i inferior
1 il·luminador amb làmpada halògena amb possibilitat de variar la distància respecte a la cèl·lula
1 voltímetre (V1) per mesurar la tensió en borns de la cèl·lula
1 voltímetre (V2) amb una resistència (r = 0,2 Ω) en paral·lel (shunt) per mesurar el corrent
1 caixa de resistències variables entre 1 Ω i 10 k Ω per actuar de resistència de càrrega

### cables banana-banana